附件

医疗器械行业标准废止名单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YY 0097—1992 | 磁疗保健杯 |
| 2 | YY 0005—1990 | 单圈式钢塑宫内节育器 |
| 3 | YY 0027—1990 | 电热恒温培养箱 |
| 4 | YY 0085.1—1992 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 |
| 5 | YY 0085.2—1992 | 预真空压力蒸汽灭菌器 |
| 6 | YY 0088—1992 | 微量进样器 |
| 7 | YY 0115—1993 | 一次性使用采血器 |
| 8 | YY 0156—1994 | 微量振荡器 |
| 9 | YY 0166—2002 | 带线缝合针 |
| 10 | YY 0284—2004 | 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 |
| 11 | YY 0305—1998 | 羟基磷灰石生物陶瓷 |
| 12 | YY 0476—2004 | 眼内冲洗灌注液 |
| 13 | YY 91037—1999 | 电热恒温水浴锅 |
| 14 | YY 91038—1999 | 恒温水槽 |
| 15 | YY 91092—1999 | 表型磁疗器 |
| 16 | YY/T 0160—1994 | 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 |
| 17 | YY/T 0280—1995 | 电热蒸馏水器 |
| 18 | YY/T 0456.1—2014 | 血细胞分析仪应用试剂第1部分清洗液 |
| 19 | YY/T 91049—1999 | 医疗器械标准文献三级类目扩充分类法 |
| 20 | YY/T 91056—1999 | 医疗器械金属铬镀层厚度测试计时点滴方法 |
| 21 | YY/T 91066—1999 | 小八角柄尺寸和技术条件 |